АНОТАЦІЯ
Дипломний проект включає пояснювальну записку (68 с., 14 рис., 1 табл., 2 додатки).
Об’єкт розробки – створення спеціалізованого пристрою на ПЛІС.
Метою розробки даного проекту є аналіз характеристик ПЛІС та створення на її основі алгоритму конвеєрної обробки, подальше моделювання його роботи та аналіз ефективності даного методу.
Організація конвеєрної обробки дозволяє скоротити число логічних елементів та зменшити час обробки даних великих об’ємів. В дипломному проекті використовувався САПР Xilinx ISE Foundation. Розробка проводилась на мікросхемі ПЛІС сімейства Spartan-3.
 В ході розробки:
-	розглянуто особливості використання ПЛІС та її структурні особливості;
-	реалізовано конвеєризацію алгоритму;
-	проведено аналіз ефективності даного методу;
-	зроблено висновки про ефективність розробленої методики.
	Розглянуті в цій роботі принципи побудови пристрою можуть бути використані при створенні більш складних обчислювальних засобів.
Ключові слова:
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПРИСТРІЙ НА ПЛІС, VHDL, XILINX, CPLD, FPGA, ISE FOUNDATION, SPARTAN-3

АННОТАЦИЯ
Дипломный проект включает пояснительную записку (68 с., 14 рис., 1 табл., 2 приложений).
Объект разработки - создание специализированного устройства на ПЛИС.
Целью разработки данного проекта является анализ характеристик ПЛИС и создание на ее основе алгоритма конвейерной обработки, дальнейшее моделирование его работы и анализ эффективности данного метода.
Организация конвейерной обработки позволяет сократить число логических элементов и уменьшить время обработки данных больших объемов. В дипломном проекте использовался САПР Xilinx ISE Foundation. Разработка проводилась на микросхеме ПЛИС семейства Spartan-3.
В ходе разработки:
-	рассмотрены особенности использования ПЛИС и ее структурные особенности;
-	реализовано конвейеризацию алгоритма;
-	проведен анализ эффективности данного метода;
-	сделаны выводы об эффективности разработанной методики.
Рассмотрены в этой работе принципы построения устройства могут быть использованы при создании более сложных вычислительных средств.
Ключевые слова:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО НА ПЛИС, VHDL, XILINX, CPLD, FPGA, ISE FOUNDATION, SPARTAN-3

ABSTRACT
The   graduation project includes the explanatory note (68 p, 14 fig., 1 tab., 2 application).
A development object – creation of the specialized device on PLD.
Purpose – is the analysis of characteristics PLD and creation of a conveyor processing algorithm on its basis, further modeling of its work and the analysis of efficiency of this method.
The organization of conveyor processing reduces the number of logical elements and reduces time of the large data processing. In the diploma project, the Xilinx ISE Foundation was used. The development was carried out on the FPGA chip of the Spartan-3 family.
During development:
-	features of PLD usage and its structural features are considered;
-	the algorithm conveyorization was realized;
-	was done the analysis of efficiency of this method;
-	were made conclusions on efficiency of the developed technique.
Considered in this project principles of device constructing can also be used to create more complex computing devices.
Keywords:
A SPECIALIZED DEVICE ON THE PLD, VHDL, XILINX, CPLD, FPGA, ISE FOUNDATION, SPARTAN-3